**ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE**

**CZĘŚĆ I**

**Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb, budowa uzupełniającego ujęcia wody w Czystogarbie z wykorzystaniem studni wierconej.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie zbiorcze kosztów realizacji zadania** | | | | | | |
| **Lp** | **Nazwa usługi (elementu)** | **Przewidywany zakres usługi** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość usługi netto zł** | **Wartość usługi brutto zł** |
| **1** | **Przebudowa sieci wodociągowej w Czystogarbie L=2455 m** | **2455** | **mb** |  |  |  |
| **2** | **Kompletna procedura wiercenia studni C-1 w Czystogarbie.** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **3** | **Budowa stacji uzdatniania wody w Czystogarbie** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **4** | **Budowa stacji uzdatniania, elementy uzupełniające** | **1** | **kpl** |  |  |  |
|  | **OGÓŁEM \*** | | | |  |  |

*\* - wartości z pozycji „ogółem” należy przenieść do Formularza ofertowego (zał. nr 2)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Przebudowa sieci wodociągowej tłocznej zasilającej wieś Czystogarb** | | | | | | |
| **Lp** | **Nazwa usługi** | **Przewidywany zakres usługi** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość usługi netto zł** | **Wartość usługi brutto zł** |
| **1** | **Opracowanie mapy sytuacyjno wysokościowej dla trasy projektowanego wodociągu magistralnego 1880 mb** | **14** | **ha** |  |  |  |
| **2** | **Opracowanie i uzgodnienie PT wodociągu fi 100 PE wraz procedurą formalno-prawną** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **3** | **Operaty wodno-prawne i opracowania środowiskowe** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **4.** | **Wykopy i układanie nowej rury wodociągowej fi 100 PE 1880 m** | **1880** | **mb** |  |  |  |
| **5** | **Wykopy i układanie nowej rury wodociągowej fi 63 PE 380** | **255** | **mb** |  |  |  |
| **6** | **Węzły zasuw w studniach bet. Fi 1200** | **3** | **kpl** |  |  |  |
|  | **KOSZTY ELEMENTU ZADANIA** | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Procedura wiercenia studni głębinowej w Czystogarbie C-1.** | | | | | | |
| **Lp** | **Nazwa usługi** | **Przewidywany zakres usługi** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość usługi netto zł** | **Wartość usługi brutto zł** |
| **1** | **Kompletna dokumentacja powykonawcza . hydrogeologiczna odwiertu wraz z operatami.** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **2** | **Kompletna procedura wiercenia studni C-1** | **1** | **szt** |  |  |  |
| **3** | **Kompletne uzbrojenie otworu studziennego w pompę i osprzęt** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **4** | **Montaż uzbrojenia otworu studziennego w terenie.** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **5** | **Ogrodzenie strefy bezpośredniej** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **6** | **Inwentaryzacja geodezyjna** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **7** | **Budowa zasilania elektrycznego i sterowania pracą pompy w studni** | **20** | **mb** |  |  |  |
| **8** | **Budowa rurociągu wodnego fi 40 od studni do stacji uzdatnia.** | **20** | **mb** |  |  |  |
|  | **KOSZTY ELEMENTU ZADANIA** | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Budowa stacji uzdatniania wody w Czystogarbie wraz z elementami towarzyszącymi** | | | | | | |
| **Lp** | **Nazwa usługi** | **Przewidy. zakres usługi** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość usługi netto zł** | **Wartość usługi brutto zł** |
| **1** | **Roboty budowlane budynku stacji uzdatniania wody o pow. 41 m2** | **41** | **m2** |  |  |  |
| **2** | **Dostawa i montaż zestawu hydroforowego Q 3 m3/h** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **3** | **Montaż wewnętrznych rurociągów wodnych, filtra wstępnego wody , chloratora wodomierzy** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **4** | **Montaż wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i popłuczyn z filtra** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **5** | **Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku stacji uzdatniania .** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **6** | **Złącza ,tablice i skrzynki sterownicze zewnętrzne** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **7** | **Montaż i podłączenie agregatu 12 kW wraz z systemem SZR** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **8** | **Budowa kanalizacji sanitarnej zew.** | **35** | **m** |  |  |  |
| **9** | **Budowa osadnika ściekowego bezodpływowego V=3 m3** | **1** | **szt** |  |  |  |
| **10** | **Układanie kabla zasilającego złącze typu YKY 5 x 10 w wykopie ziemn.** | **~ 40** | **mb** |  |  |  |
| **11** | **Wykopy i układanie nowej rury wodociągowej fi 100 PE 120 m** | **120** | **mb** |  |  |  |
| **12** | **Budowa zbiornika retencyjnego. wody uzdatnionej z kręgów fi 2000** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **13** | **Budowa osadnika popłuczyn z czyszczenia filtrów** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **14** | **Budowa pompowni popłuczyn w studni betonowej fi 1000** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **15** | **Budowa sieci drenażu rozsączającego z rur fi 110 PCW** | **60** | **mb** |  |  |  |
| **16** | **Ogrodzenie strefy ujęcia wody segmentami siatki stalowej** | **70** | **mb** |  |  |  |
|  | **KOSZTY ELEMENTU ZADANIA** | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Budowa obiektu ujęcia wody w Czystogarbie wraz z elementami towarzyszącymi. Elementy uzupełniające i pomocnicze.** | | | | | | |
| **Lp** | **Nazwa usługi** | **Przewidywany zakres usługi** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość usługi netto zł** | **Wartość usługi brutto zł** |
| **1** | **Aktualizacja mapy sytuacyjno wysokościowej dla studni C-1 i podłączenia wody do węzła W-3 .** | **2** | **ha** |  |  |  |
| **2** | **Badania geologiczne pod lokalizację budynku i zbiornika** | **2** | **otw.** |  |  |  |
| **3** | **Badania hydrogeologiczne pod drenaż rozsączający popłuczyn** | **2** | **otw.** |  |  |  |
| **4** | **Opracowanie i uzgodnienie wielobranżowego PT budynku stacji uzdatniania wody i obiektów towarzyszących** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **5** | **Czynności rozruchowe ujęcia i badania laboratoryjne wody** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **6** | **Montaż i podłączenie systemu alarmowego powiadamiania** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **7** | **Obsługa geodezyjna zadania, wytyczenie ,inwentaryzacje** | **1** | **kpl** |  |  |  |
| **8** | **Adaptacja technologii uzdatniania wody na ujęciu w Wisłoku W. pod potrzeby współpracy ze stacją uzdatniania wody w Czystogarbie** | **1** | **kpl** |  |  |  |
|  | **KOSZTY ELEMENTU ZADANIA** | | | |  |  |